**采购项目明细：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 |
| 一、装修部分 | | | | |
| 1 | 电路修改 | 平米 | 438.30 | 1、施工中要先埋管后穿线，电路接头用分线盒，线管入盒要用锁母,线管接头用管加PVC胶连接。导线在管内不应有接头和扭结，导线距电话、电视线不得少于40mm；  2、吊顶内不允许有明露导线，严禁将导线埋入抹灰层内，不能使用PVC管的墙面用护套线。空调等大功率线用截面4mm™塑铜线，并应有16A单项插座； 3、此项不含灯具、开关面板，结算以实际发生量为准。用暗槽布管,双管为一明一暗,三管为两暗一明； 4、墙顶面开槽45元/m，明线及顶内走线30元/m（此电路用线均为2.5㎡，4㎡和6㎡价格另计）；安装线盒10元/个； 5、阻燃管内穿线不超过3根，弱电（电话、音响、电视、宽带）单独穿管； 6、打过墙孔（砖）50元/个，打过墙孔（混泥土）80元/个。电表箱移位1000元每处，走线单收费。**电路施工保修五年；**  7、电路修改电线为2.5平方。含局部电路修整，不包含主电路修整。 |
|
|
| 2 | 百叶窗帘 | 平米 | 26.00 | 百叶窗帘尺寸：宽\*高\*厚2400\*2800\*40（mm），加厚S型铝合金简易遮阳卷帘，加密S片，铝片厚度0.25mm，宽度0.3mm.铝片分三层组成，第一层：高标号铝合金滚压成型叶片。第二层：防水防霉喷涂层。第三层：抗污耐磨粉末喷涂层。轨道采用粉末喷涂铝轨。上轨宽16.5mm,下轨宽1.2mm，拉绳采用6丝梯绳，单边四梯。90度翻转调光。 |
| 3 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 4 | 搬运费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 保洁 | 平米 | 438.50 |  |
| 二、办公用品部分 | | | | |
| (一)休闲区域 | | | | |
| 1 | 休闲区域置物柜 | 延米 | 4.50 | 1、置物柜尺寸：宽\*高\*深 5000\*2400\*400（mm），柜板采用18mmE1级环保实木颗粒板，承重性好，结构严密防火防潮，即装机住（侧板、层板、顶底板、脚线），12mm密度板与12mm实木颗粒板（门芯基材）、基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺，色泽丰富多变，形状独特，富有立体感，解决了封边开胶的问题。采用5mm密度板（背板）、抽芯：12mm密度板与12mm实木颗粒板；  2、附件：五金采用阻尼防锈铰链，ABS可调节地脚，经用100万次开合测试。进口电动气压撑，抽屉轨道为进口轨道。铝合金（边框）、合成纤维（防尘条）、高分子弹性体（防撞条）等；  3、石英石台面：台面采用20mm加厚石英石，比普通石英石加厚5mm，花纹清晰，耐酸性耐腐蚀耐高温耐油污；坚固耐用不渗透，易清洁，防潮耐高温，可谓百毒不侵。长度3米，深度450mm；  4、拉篮尺寸：宽\*高\*深352\*435\*425（mm），拉篮框架采用8mm进口航空太空铝材料，不怕生锈，10mm进口钢板蓝，10mm强塑底板，承重提高10倍,液压静音阻尼轨道，部件独立拆卸，易清洁，可抽拉式接水盘，12mm钢化玻璃遮挡沿。 |
| 2 | 休闲区域钢木书架 | 平米 | 11.40 | 1、展架尺寸：长\*高\*厚4000\*2400\*300（mm）（ 1组）；  2、展架尺寸：长\*高\*厚2200\*600\*300（mm）（ 4组）；  3、材质为钢木结构，木质部分为优质环保中密度纤维板厚度25mm，游离甲醛含量符合国家E1标准,表面使用防滑耐磨、易清洁的三聚氢氨板饰面板,防火防潮环保材质；  4、封边；四周采用与板件同色的PVC封边。（全自动机器封边）钢架采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，钢架壁厚1.5mm,钢管粗30mm\*30mm。五金采用内置进口静音阻尼，可开合100万次。方便实用经久耐用，焊接点带有横梁加固防止松动，不易变形。 |
| 3 | 休闲区域实木餐桌 | 套 | 2 | 餐桌尺寸：长\*宽\*高2800\*1200\*800（mm），采用精选优质松木，50mm加厚桌面，大通板拼接，喷涂环保油漆。松木色泽温润光泽柔和木纹美观质感较强经久耐用不易脱皮不易腐烂。框架采用1.5mm加厚铁艺，方钢直径50mm\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 ，采用横梁的加固设计支撑整个桌面分担重力。可调节防滑脚垫，每套餐桌含8把实木座椅，座椅材质同餐桌。 |
| 4 | 休闲区域沙发 | 套 | 2 | 1、休闲区域沙发共两套含茶几；  2、沙发尺寸：长\*宽\*高2000\*800\*800（mm），沙发主框采用优质云杉木，无胶水无甲醛讲究耐用。排骨架采用卷帘式，11：3间距。高猛碳钢S型弹簧，填充材质采用优质海绵，特点高阻燃高回弹，拉力强弹性好经久耐用，绒丝，丝绵等填充物，海绵总厚度35cm. 沙发采用ABS工程塑料脚。布艺采用进口纯棉布艺，鱼子纹绒磨毛，色泽鲜艳，不掉色，不脱毛（外做防护沙发套，纯棉布艺）；  3、茶几尺寸：长\*宽\*高1000\*600\*450（mm），实木茶几采用精选优质松木，50mm加厚桌面，大通板拼接，喷涂环保油漆。松木色泽温润光泽柔和木纹美观质感较强经久耐用不易脱皮不易腐烂。框架采用1.5mm加厚铁艺，铁艺直径50mm\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 ，采用横梁的加固设计支撑整个桌面分担重力。可调节防滑ABS工程脚垫。 |
| 5 | 休闲区域小书架 | 米 | 2.20 | 1、书架尺寸：宽\*深\*高2200\*400\*900（mm），木质部分为优质环保中密度纤维板加厚25mm.游离甲醛含量符合国家E1标准,表面使用防滑耐磨、易清洁的三聚氢氨板饰面板,防火防潮环保材质；  2、封边；四周采用与板件同色的PVC封边 (统一机器封边)。 |
| （二）研发区域 | | | | |
| 1 | 4米电脑桌 | 张 | 5 | 1、桌子尺寸：长\*宽\*高4000\*1300\*780（mm），桌面采用双层高密度纤维板，厚36mm,结构稳定，经久耐用，大型机器精致封边不开胶，常年保持美观，桌体的钢制框架，采用1.5mm加厚方钢，方钢直径50\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 .桌腿钢制框架中间置入横梁加大了承重能力，桌腿节点，框架与桌腿采用力学的三角点的设计架构轻巧稳固，采用优质五金，全部采用优质的不锈钢高强度五金配件，光泽美观，高密度，高硬度经久耐用，桌腿安装螺旋调整式，ABS脚垫，调节各种不平衡，保护地板；  2、桌面移动屏风架尺寸：长\*宽\*厚1300\*450\*12（mm），屏风架采用进口压缩吸音棉制成，吸音较强。钢制L型支架，可灵活移动。 |
| 2 | 1.6米电脑桌 | 张 | 6 | 1、电脑桌尺寸：长\*宽\*高 1600\*1300\*780（mm），桌面采用双层高密度纤维板，厚36mm,结构稳定，经久耐用，大型机器精致封边不开胶，常年保持美观，桌体的钢制框架，采用1.5mm加厚铁艺，方钢直径50\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 .桌腿钢制框架中间置入横梁加大了承重能力，桌腿节点，框架与桌腿采用力学的三角点的设计架构轻巧稳固，采用优质五金，全部采用优质的不锈钢高强度五金配件，光泽美观，高密度，高硬度经久耐用，桌腿安装螺旋调整式，ABS脚垫，调节各种不平衡，保护地板；  2、活动柜尺寸：长\*宽\*高400\*400\*560（mm）（共6个），木质部分为优质环保中密度纤维板厚度18mm游离甲醛含量符合国家E1标准,表面使用防滑耐磨，易清洁的三聚氢氨板饰面板,防火防潮环保材质。封边；四周采用与板件同色的PVC封边。  12mm密度板与12mm实木颗粒板（门芯基材）、基材为密度板、门板表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺，色泽丰富多变，形状独特，富有立体感，统一机器封边解决了封边开胶的问题。采用5mm密度板（背板）、抽芯：12mm密度板与12mm实木颗粒板。  五金采用阻尼防锈铰链，ABS可调节地脚，经用100万次开合测试。进口电动气压撑，抽屉轨道为进口轨道。铝合金（边框）、合成纤维（防尘条）、高分子弹性体（防撞条）等。  3、桌面移动屏风架尺寸：长\*宽\*厚1300\*450\*12（mm），屏风架采用进口压缩吸音棉制成，吸音较强。钢制L型支架，可灵活移动。 |
| 3 | 椅子 | 张 | 64 | 座椅靠背采用高级优质网布，优质海绵，10cm厚升降头枕可调节高低前后脖颈舒适度座椅，曲线坐垫W弧工学，贴合人体臀部曲线，滑轮支架采用1.5mm三级气压棒，85mm升降行程，顺滑加厚PU轮，1.5mm钢制抛光做脚，可升降腰枕调节高度支撑腰部受力。坐垫采用高回弹海绵，包裹性较好，马鞍型坐垫角度，10cm加厚坐垫支撑膝盖内侧，45cm超宽加厚腰托，使用舒服，简洁大方，进口PU皮美观大方。 |
| 4 | 展示架 | 组 | 2 | 展示架尺寸：3100\*2400\*300（mm），木质部分为优质环保中密度纤维板厚度22mm游离甲醛含量符合国家E1标准,表面使用防滑耐磨，易清洁的三聚氢氨板饰面板,防火防潮环保材质。封边；四周采用与板件同色的PVC封边。  10mm密度板与10mm实木颗粒板（门芯基材）、基材为密度板、门板表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺，色泽丰富多变，形状独特，富有立体感，统一机器封边解决了封边开胶的问题。采用5mm密度板（背板）、抽芯：10mm密度板与10mm实木颗粒板.  五金采用阻尼防锈铰链，经用100万次开合测试，ABS可调节地脚保护地面。进口电动气压撑，抽屉轨道为进口轨道。全程使用铝合金（边框）、合成纤维（防尘条）、高分子弹性体（防撞条）等。 |
| 5 | 轨道灯 | 个 | 30 | 功率：（白炽灯）60w-80w，照明范围：15—30平方米，外型采用铁艺材质，通过焊接切割喷漆，手工着色等工艺制作而成，三道防锈处理高温烘烤工艺，成品耐磨耐绣，内置LED灯泡。上下180度旋转，左右180度旋转。 |
| 6 | 单头吊灯 | 个 | 8 | 尺寸：总高175mm，吊灯直径300mm，外型采用铁艺材质，通过焊接切割喷漆，手工着色等工艺制作而成，三道防锈处理高温烘烤工艺，成品耐磨耐绣，内置LED灯泡，照射面积5—10平方米。 |
| （三）会议室 | | | | |
| 1 | 3.2米会议桌 | 张 | 1 | 会议桌尺寸：长\*宽\*高3200\*1500\*780（mm），采用双层高密度纤维板，厚度36mm,结构稳定，经久耐用，大型机器精致封边不开胶，常年保持美观，桌体的钢制框架，采用1.5mm加厚方钢，方钢直径50\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 .桌腿钢制框架中间置入横梁加大了承重能力，桌腿节点，框架与桌腿采用力学的三角点的设计架构轻巧稳固，采用优质五金，全部采用优质的不锈钢高强度五金配件，光泽美观，高密度，高硬度经久耐用，桌腿安装螺旋调整式，ABS脚垫，调节各种不平衡，保护地板。 |
| 2 | 2.8米会议桌 | 张 | 1 | 会议桌尺寸：长\*宽\*高2800\*1500\*780（mm），采用双层高密度纤维板，厚度36mm,结构稳定，经久耐用，大型机器精致封边不开胶，常年保持美观，桌体的钢制框架，采用1.5mm加厚方钢，方钢直径50\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 .桌腿钢制框架中间置入横梁加大了承重能力，桌腿节点，框架与桌腿采用力学的三角点的设计架构轻巧稳固，采用优质五金，全部采用优质的不锈钢高强度五金配件，光泽美观，高密度，高硬度经久耐用，桌腿安装螺旋调整式，ABS脚垫，调节各种不平衡，保护地板。 |
| 3 | 座椅 | 张 | 18 | 座椅采用1.0mm厚进口PU皮，耐使用易清洁，光泽度佳柔软易贴合，采用2.5mm厚钢体做弓型架，承重强，电镀漆美观易打理，坐垫采用高回弹海绵，包裹性较好，马鞍型坐垫角度，15cm加厚坐垫支撑膝盖内侧，49cm超宽加厚腰托，使用舒服，简洁大方，进口PU皮美观大方。 |
| （四）录演室 | | | | |
| 1 | 2.4米桌 | 张 | 8 | 桌子尺寸：长\*宽\*高2400\*660\*780（mm），桌面采用双层高密度纤维板，厚度36mm,结构稳定，经久耐用，大型机器精致封边不开胶，常年保持美观，桌体的钢制框架，采用1.5mm加厚方钢，方钢直径50\*50mm采用优质冷轧钢板喷塑烤漆处理工艺，不掉漆防生锈 .桌腿钢制框架中间置入横梁加大了承重能力，桌腿节点，框架与桌腿采用力学的三角点的设计架构轻巧稳固，采用优质五金，全部采用优质的不锈钢高强度五金配件，光泽美观，高密度，高硬度经久耐用，桌腿安装螺旋调整式ABS脚垫，调节各种不平衡，保护地板。 |
| 2 | 座椅 | 张 | 38 | 座椅采用1.00mm厚进口PU皮，耐使用易清洁，光泽度佳柔软易贴合，采用2.5mm厚钢体做弓型架，承重强，电镀漆美观易打理，坐垫采用高回弹海绵，包裹性较好，马鞍型坐垫角度，15cm加厚坐垫支撑膝盖内侧，49cm超宽加厚腰托，使用舒服，简洁大方，进口PU皮美观大方。 |
| （五）电子类 | | | | |
| 1 | 电子白板 | 台 | 1 | 1、购买成品电子白板（需注明品牌、型号等）；  2、投影仪：投影画面尺寸为40-300英寸，亮度为3200流明，对比度为20000：1，投影光源为超高压汞灯泡，分辨率为3840\*2160，变焦为短焦；  3、触控白板：外形尺寸为99英寸，有效操作尺寸为94英寸，显示比例为16：10，触控点数为八写十触；  4、附件：手写笔\*2、USB线、互动软件、教鞭笔、HDMI高清线（10米）。 |
| 本项目质保期：本项目质保期为两年（采购项目明细中明确规定了质保期的除外） | | | | |